**Gazzoni Fulvio Valutazioni termometro 17/02/15**

- Presa la vaschetta di polistirolo gli si fanno 2 fori per poterci far passare due termometri.

- i due termometri dovranno avere valori pressochè identici, per fare ciò bisogna collegarli con l’ottone.

- bisogna mettere il ghiaccio fondente nella vaschetta, per creare il ghiaccio fondente devo:

1)prendere l’acqua dal rubinetto.

2)filtrarla per togliere i Sali.

3)metterla in un frigo.

4)mettere il ghiaccio in un frullatore.

5)unire poi il ghiaccio frullato con dell’acqua a temperatura ambiente filtrata ed attendere una stabilità per almeno 10 minuti.